Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки К2, 3 рост
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противогазовых фильтра марки К2, сумка для ношения и хранения респиратора.
Полумаска  состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.
Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %
Размер полумаски: 3 рост
Класс защиты по вредным веществам:
- по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности), 0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.
ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от аммиака и его органических производных. 
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей. 
Цветовое обозначение фильтра: зеленая полоса. 
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: аммиак при концентрации 3,5 мг/дм3 = 40 мин.
Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения: не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами  не более: 410 г
Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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