Техническое описание Маски ППМ-88 

Панорамная промышленная маска в комплекте фильтрующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей.

Маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40x3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Состав:
· резиновый корпус;
· панорамное стекло;
· обтюратор;
· клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха;
· резиновый подмасочник с клапанами вдоха; 
· переговорное устройство;
· наголовник;
· Шейная тесьма для ношения маски в нерабочем состоянии;

Технические характеристики:
· площадь поля зрения - более 70 %;
· коэффициент подсоса масляного тумана - не более 0,0001%.
· масса маски размер (рост) 2 «Б» (без трубки соединительной) – не более 630 гр.
· Категория – 2 - Маска общего назначения, предназначенная для использования в качестве лицевой части для фильтрующих и изолирующих СИЗОД, но не для применения в аварийных условиях.
· Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой).
· Маска изготавливается в двух ростах:
- 1 рост с подмасочниками в двух размерах: малого "М" и среднего "С" габарита;
- 2 рост с подмасочниками в двух размерах: среднего "С" и большого "Б" габарита.

В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -30°С до + 50°С
· Температура хранения от - 40 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 6,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

