[bookmark: _GoBack]Полумаска изолирующая UNIX 2100 рост 2

[image: Описание: C:\Users\sizbrand\Downloads\2100 4.jpg]

ГОСТ 12.4.244-2013
Назначение: полумаска используется в качестве лицевой части респиратора фильтрующего UNIX, предназначенного для защиты органов дыхания от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей, и предназначена для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, рычага быстрого сброса полумаски на защитном экране, лепестка клапана выдоха и лепестка клапана вдоха, наголовника, пряжки, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Выдох вниз.
Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами и оголовьем, силиконовый корпус и каркас.
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра (патрона) различных марок: противогазовых, противоаэрозольных, комбинированных.
Размер полумаски: размер 1, 2, 3
Вес полумаски:  не более 145 г
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет
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